Прайс на продукцию производства «КБ «ИНФОЛАЙТ»

09 января 2019г.

Тел.(343) 264-03-88, 8-902-267-04-88



г.Екатеринбург ул.Д.Зверева,30г
www.info-light.ru






E-mail: info-light@yandex.ru  
	№
	Наименование, краткое описание
	Размеры,

мм
	Цена, руб

	1. 
	Прибор для автоматической подачи простых и мелодичных звонков «Авторингер-52СМ». Контроллер времени на 36  звонков в день, энергонезависимый ход часов. Сенсорные кнопки. 9 мелодий. Доп.функции по дог.
	180*140*85
	8136

	2. 
	«Авторингер-52СМП» - контроллер 52СМ с доп. функцией управления вторичными цифровыми часами 
	180*140*85
	8340

	3. 
	Прибор для автоматической подачи простых и мелодичных звонков «Авторингер-6.0». Энергонезависимый ход часов, 16 предустановленных мелодий Hi-Fi звучания, возможность добавления мелодий, функция управления вторичными цифровыми часами.
	170*120*38
	11040

	4. 
	Табло погодных условий движения автотранспорта наружное

«Инфолайт-ТПУ20+» (Часы-термометр, туман, снег, гололед, дождь). Управление от ИК-пульта
	1000*750*100
	38400

	5. 
	Табло погодных условий движения автотранспорта «Инфолайт-ТПУВ15+» (Часы-термометр, надписи туман, снег, гололед, дождь), внутреннее. Управление от ИК-пульта.
	800*600*65
	28320

	6. 
	Табло погодных условий движения автотранспорта  «Инфолайт-ТПУВ» (туман, снег, гололед, дождь).
	600*600*65
	21000

	7. 
	Часовая станция УЧС-01/36 для управления и питания 24 вторичных электронных (SLW) часов 
	225*165*65
	10560

	8. 
	Электронная часовая станция УЧС-01/36А для управления вторичными электронными  часами  SLW с функцией управления нагрузкой (подачей звонков)
	260*180*72
	11100

	9. 
	Часовая станция УЧС-02/36 для управления и питания 36 и более вторичных электронных (SLW) часов
	260*180*72
	11100

	10. 
	Электронная часовая станция УЧС-02/36А для управления вторичными электронными  часами  SLW  с функцией управления нагрузкой (подачей звонков)
	260*180*72
	11820

	11. 
	Повторитель часовой станции REPAD-01/36 для питания и управления часов SLW с передачей сигнала от станции или других первичных часов производства «Инфолайт»
	260*180*72
	7080

	12. 
	Электронные инновационные вторичные часы SLW, работающие от станции по двухпроводному кабелю, без сетевого питания 220В
	365*140*18
	4380

	13. 
	Часы электронные внутренние «Инфолайт-10CS».

Высота знака 10 см, узкий алюминиевый корпус из багета
	365*140*18
	        5040

	14. 
	Часы электронные внутренние «Инфолайт-10».  

Высота знака 10 см, алюминиевый корпус
	385*155*65
	      5220

	15. 
	Часы электронные наружные «Инфолайт-10».  

Высота знака 10 см, алюминиевый корпус
	385*155*65
	7380


	16. 
	Часы электронные внутренние «Инфолайт-16»    Высота знака 16 см, алюминиевый корпус
	  530*220*65
	13020
   

	17. 
	Часы электронные наружные «Инфолайт-16». Высота знака 16 см, алюминиевый корпус, супер-яркие
	530*220*65
	14460


	18. 
	Часы электронные внутренние «Инфолайт-22». Высота знака 22 см, алюминиевый корпус
	740*290*65
	17820


	19. 
	Часы электронные наружные «Инфолайт-22»     Высота знака 22 см, алюминиевый корпус, супер-яркие
	  740*290*65
	19320

	20. 
	Часы электронные внутренние «Инфолайт-27». Высота знака 27 см, алюминиевый корпус 
	930*330*65
	23460


	21. 
	Часы электронные наружные «Инфолайт-27». Высота знака 27 см, алюминиевый корпус, супер-яркие
	930*330*65
	26220


	22. 
	Часы электронные внутренние «Инфолайт-30». Высота знака 30 см, алюминиевый корпус 
	865*370*65
	20220

	23. 
	Часы электронные наружные «Инфолайт-30». Высота знака 30 см, алюминиевый корпус, супер-яркие
	865*370*65
	22380

	24. 
	Часы электронные наружные  «Инфолайт-38». Высота знака 38 см, алюминиевый корпус, супер-яркие
	1350*440*100
	34800

	25. 
	Часы электронные наружные «Инфолайт-50». Высота знака 50 см, алюминиевый корпус, супер-яркие
	1685*630*100
	58200


	26. 
	Часы электронные наружные «Инфолайт-70». Высота знака 70 см, алюминиевый корпус, супер-яркие
	2380*875*100
	79440

	27. 
	Табло для бассейна «Инфолайт-Б1» Время-таймер, температура воды, температура воздуха, Управл ИК-пульт
	700*500*65
	26760

	28. 
	Табло для бассейна «Инфолайт-Б2» Время-таймер, температура воды, температура воздуха, Управл ИК-пульт
	900*700*100
	36000

	29. 
	Табло для бассейна «Инфолайт-Б3Т» Время-таймер, температура воды, температура воздуха, температура сауны. Управление от ИК-пульта
	900*550*65
	30000

	30. 
	Спортивное универсальное табло С (часы, таймер, обратный таймер, счет, период). Управление от ИК-пульта
	1000*550*65
	

	31. 
	Спортивное универсальное табло С1 (часы, таймер, обратный таймер, счет, период). Управление от ИК-пульта 
	1100*600*100
	

	32. 
	Спортивное универсальное табло С2 (часы, таймер, обратный таймер, счет, период). Управление от ИК-пульта 
	1300*700*100
	

	33. 
	
	
	

	34. 
	Стелы АЗС. Панель цены топлива с выс.знака 160 мм
	520*210
	11500

	35. 
	Стелы АЗС. Панель цены топлива с выс.знака 220 мм
	728*286
	14200

	36. 
	Стелы АЗС. Панель цены топлива с выс.знака 270 мм
	934*320
	19700

	37. 
	Стелы АЗС. Панель цены топлива с выс.знака 300 мм
	860*360
	17300

	38. 
	Стелы АЗС. Панель часов-термометра с выс.знака 160 мм
	520*210
	12200

	39. 
	Стелы АЗС. Панель часов-термометра с выс.знака 220 мм
	728*286
	14900

	40. 
	Стелы АЗС. Панель часов-термометра с выс.знака 270 мм
	924*320
	20500

	41. 
	Стелы АЗС. Панель часов-термометра с выс.знака 300 мм
	924*320
	17700


Дополнительные функции

	
	Наименование
	Цена, руб

	1
	Температура
	240

	2
	Дата
	0

	3
	Давление
	1830

	4
	Влажность
	     от 6102

	5
	Радиация
	     от 4590

	6
	GPS
	4620

	7
	Конвертер интерфейса USB-RS485 и программа для АЗС
	3564

	8
	Конвертер интерфейса USB-RS485 и программа для часов
	2850

	9
	Секундомер обратный таймер в часах
	510

	10
	Функция подачи звонков или др.сигналов в часах
	510


Все цены представлены с учетом налогов. Оборудование поставляется по договору. На все оборудование бесплатная настройка и обслуживание в течение гарантийного срока -  1 год с момента поставки.
ПРАЙС НА ШКОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

09 января 2019.
	№№
	Наименование
	Размеры,

мм
	Цена за шт., руб.

	1. 
	Прибор для автоматической подачи простых и мелодичных школьных звонков «Авторингер-51(52)СМ». Контроллер времени на 36 звонков в день, энергонезависимый ход часов. 9 мелодий. Доп.расписание на предпраздничные дни. 
	180*140*85
	8136

	2. 
	«Авторингер-51(52)СМП» - контроллер 51СМ с доп. функцией управления вторичными цифровыми часами 
	180*140*85
	8340

	3. 
	Прибор для автоматической подачи простых и мелодичных звонков «Авторингер-6.0». Энергонезависимый ход часов, 16 предустановленных мелодий Hi-Fi звучания, возможность добавления мелодий, функция управления вторичными цифровыми часами.
	170*120*38
	11040

	4. 
	Часы электронные офисные самостоятельно-вторичные «Инфолайт-10CS».Высота знака 10 см, алюм.корпус
	365*140*20
	5040

	5. 
	Часы электронные внутренние «Инфолайт-10». Высота знака 10 см, цвет индикации зеленый или красный. Управление от ИК-пульта. Самостоятельно-вторичные
	385*155*65
	от 5220


	6. 
	Часовая станция «УЧС-01/36» для управления вторичными электронными стандартными часами типа SLW 
	225*165*65
	10560

	7. 
	Электронная часовая станция «УЧС-01/36А» для управления вторичными электронными стандартными часами типа SLW с функцией управления нагрузкой
	260*180*72
	11100

	8. 
	Часы электронные цифровые вторичные «SLW». Высота знака 10 см, цвет индикации зеленый, красный, белый, синий. Работают от станции УЧС-01/24 или блок-адаптера БУЧС
	360*140*15
	4380

	9. 
	Повторитель-адаптер REPAD-01/24, используется для питания часов SLW и передачи сигнала станции или первичных часов
	252*148*75
	7080

	10. 
	Звонок школьный громкого боя МЗМ-1 двухчашечный      
	300*300*50
	720

	11. 
	Усилитель-USB-проигрыватель Roxton AA-35М трансляционный для школьной радиорубки  мощностью 35 Вт, 3 микрофонных,2 линейных входа, приоритет первого микрофона
	
	10740

	12. 
	Усилитель  Roxton AA-60 трансляционный для школьной радиорубки  мощностью 60 Вт, 
	420*32*88
	14100

	13. 
	Усилитель Roxton AA-120 трансляционный для школьной радиорубки  мощностью 120 Вт,
	420*320*88
	20760

	14. 
	Усилитель Roxton AA-240 трансляционный для школьной радиорубки  мощностью 240 Вт,
	420*320*88
	23580

	15. 
	Усилитель-USB-проигрыватель-тюнер Roxton МА-60 музыкал трансляционный для школьной радиорубки  мощностью 60 Вт, 
	
	17940

	16. 
	Усилитель-USB-проигрыватель-тюнер Roxton МА-120 муз. трансляционный для школьной радиорубки  мощностью 120 Вт, 
	
	23580

	17. 
	Микрофон динамический
	
	660

	18. 
	Громкоговоритель трансляционный до 3 Вт, Россия «АГ-1»
	135*110*50
	570

	19. 
	Громкоговоритель трансляционный до 6 Вт, Россия «АГ-2» 
	135*110*70
	660

	20. 
	Акустические системы  10 вт, SWS-10
	270*180*120
	1800

	21. 
	Всепогодные уличные рупорные громкоговорители от
	
	2850

	22. 
	Система удаленного микрофона и управления радиорубкой. 2 блока усиления сигнала микрофона с дистанционным включением-выключением всей радиотрансляционной системы
	
	4560
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Директор Старостина О.П

